8.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 10.janvāra

noteikumiem Nr.48

**Būvju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos plānos izmantojamo apzīmējumu specifikācija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Objekts | Apraksts | Attēla piemērs |
| 1. | Būves ārējā kontūra | Ārsienu ārējās kontūras (pirmā stāva līmenī) projekcija horizontālā plaknē, kā arī pārējās apbūves laukumā ieskaitītās daļas, tās atsevišķi neatšifrējot |  |
| 2. | Sienas | Ārsienas un starpsienas, tai skaitā nišas un kolonnas |  |
| 3. | Gaisa telpa (telpas daļa bez grīdas) | Gaisa telpas robežu attēlo ar nepārtrauktu līniju, bet gaisa telpas vidū attēlo uzrakstu ''gaisa telpa'' (šis nosacījums neattiecas uz kāpņu telpu) |  |
| 4. | Zemes vienības robeža | Zemes vienības robeža |  |
| 5. | Augstuma maiņas vieta | Robeža starp telpas daļām, kas atšķiras ar augstumu zem 1,6 m un virs 1,6 m |  |
| 6. | Krāsns vai apkures katls | Nepārvietojama krāsns, sildmūris vai apkures katls. Objekta kontūru tā robežās pārsvītro ar vienu līniju  |  |
| 7. | Kamīns | Nepārvietojams kamīns. Kamīna atveres vietu norāda ar pusapli, bet kamīna kontūru pārsvītro ar vienu līniju tā, lai svītra būtu pretī kamīna atveres vietai |  |
| 8. | Plīts | Nepārvietojama plīts |  |
| 9. | Loga aila, kas atrodas 1,6 m augstumā no grīdas | Loga aila, kas atrodas 1,6 m augstumā no grīdas neatkarīgi no stiklojuma esības vai stikla kārtu skaita |  |
| 10. | Loga aila, kas neatrodas 1,6 m augstumā no grīdas | Loga aila, kas neatrodas 1,6 m augstumā no grīdas neatkarīgi no stiklojuma esības vai stikla kārtu skaita |  |
| 11. | Virsgaismas (jumta) logs | Loga aila neatkarīgi no stiklojuma esības vai stikla kārtu skaita. Ar līniju norāda ailas projekciju grīdas līmenī |  |
| 12. | Durvju aila | Durvju aila ar durvīm |  |
| 13. | Durvju aila | Durvju aila bez durvīm |  |
| 14. | Lūka  | Lūka ar paceļamu vai atveramu vāku |  |
| 15. | Izlietne | Izlietni attēlo tikai tad, ja tai pieslēgta kanalizācija un ūdensapgāde.Ūdens krānu skats, izmērs vai novietojums neietekmē apzīmējumu.Apzīmējumu izvēlas atkarībā no izlietnes novietojuma – stūrī vai pie sienas.Izlietnes forma neietekmē apzīmējuma formu |  |
| 16. | Duša | Duša neatkarīgi no tā, vai dušai ir kabīne, ūdens uztvērējs vai citādāka konstrukcija.Ar apli apzīmē vietu, no kurienes krīt ūdens |  |
| 17. | Vanna | Ja vannā ir duša, dušas apzīmējumu neattēlo.Vannu attēlo tikai tad, ja tai pieslēgta kanalizācija un ūdensapgāde |  |
| 18. | Pods | Pods neatkarīgi no formas, ūdens rezervuāra esības un ūdens rezervuāra izmēriem |  |
| 19. | Bidē | Bidē neatkarīgi no formas |  |
| 20. | Pisuārs | Pisuārs neatkarīgi no tā izmēra un formas |  |
| 21. | Šahta | Šahta (piemēram, lifta, ventilācijas, kabeļu) |  |
| 22. | Telpu grupas kadastra apzīmējuma pēdējie trīs cipari stāvu plānā un telpu grupas plānā | Katras telpu grupas identifikators |  |
| 23. | Kadastra apzīmējums vai kadastra apzīmējuma pēdējie trīs cipari | Katras būves kadastra apzīmējuma pēdējie trīs cipari vai būves kadastra apzīmējums, ja būves kadastra apzīmējuma pirmie 11 cipari atšķiras no zemes vienības kadastra apzīmējuma |  |
| 24. | Telpu grupas Nr. | Telpu grupas (adresācijas objekta) Nr. |  |
| 25. | Telpas Nr. un platība | Katrā telpā obligāti ievietojams apzīmējums, kur skaitītāja vietā ir telpas Nr., bet saucēja vietā – platība |  |
| 26. | Pirmsreģistrēta pazemes ēka | Ēka, kurai, nosakot ēku savstarpējo izvietojumu zemes vienībā, nav iespējams uzmērīt ēkas ārējo vai iekšējo perimetru |  |
| 27. | Kāpnes | Kāpņu un kāpņveida eskalatora laida kontūra un pakāpieni.Ar bultu norāda augšupejošo virzienu |  |
| 28. | Panduss | Pandusa un pandusveida eskalatora laida kontūra.Ar bultu norāda augšupejošo virzienu |  |
| 29. | Telpas grīdas augstuma izmaiņas līnija | Ar bultu norāda augšupejošo virzienu |  |
| 30. | Izmēri | Visi pārējie izmēri |  |
| 31. | Žogs | Žogs neatkarīgi no veida |  |
| 32. | Žoga vārti | Žoga vārti (izņemot barjeras) |  |
| 33. | Sliežu ceļš | Sliežu ceļš (piemēram, tramvajam, šaursliežu un platsliežu vilcieniem) |  |
| 34. | Ūdensvads | Ūdensvads vai ūdensvada tīkls |  |
| 35. | Kanalizācija | Kanalizācijas vads vai kanalizācijas tīkls |  |
| 36. | Virszemes siltumtrase | Virszemes siltumtrase |  |
| 37. | Pazemes siltumtrase | Pazemes siltumtrase |  |
| 38. | Gāzesvads | Gāzesvads (neatkarīgi no spiediena) |  |
| 39. | Naftas vads | Naftas vads |  |
| 40. | Elektro­pārvades un elektrosadales virszemes līnija | Elektropārvades un elektrosadales virszemes līnija (neatkarīgi no sprieguma) |  |
| 41. | Elektro­pārvades un elektrosadales pazemes līnija | Elektropārvades un elektrosadales pazemes līnija (neatkarīgi no sprieguma) |  |
| 42. | Cita inženierbūve | Citas inženierbūves kontūra |  |