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Elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes mērījumu plāns
	Mērījumu laika periods:
	No ____. gada __. _________ līdz ____. gada __. _________

	Komersanta nosaukums:
	1. Komersants Nr. 1 – [1];
2. Komersants Nr. 2 – [2];
3. Komersants Nr. 3 – [3];
4. Komersants Nr. 4 – [4] …

	Mērāmais elektronisko sakaru pakalpojums:
	1. Balss sakaru pakalpojums fiksētajā elektronisko sakaru tīklā [1, 2, 3, 4];
2. Balss sakaru pakalpojums mobilajā elektronisko sakaru tīklā [1, 2, 3, 4];
3. Interneta piekļuves pakalpojums mobilajā elektronisko sakaru tīklā [1, 2, 3, 4].

	Mērījumu veids: 
	1. Izlases balss sakaru pakalpojuma un / vai interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumi fiksētā mērījumu vietā un / vai kustībā, iekštelpās vai ārtelpās [5];
2. Sērijveida balss sakaru pakalpojuma un / vai interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumi fiksētā mērījumu vietā iekštelpās [6] …

	Minimālais mērījumu skaits pēc elektronisko sakaru pakalpojuma veida:
	Elektronisko sakaru pakalpojuma veids 
	Minimālais mērījumu skaits katrā mērījumu vietā 

	
	Balss sakaru pakalpojuma kvalitāte
	≥ 1000

	
	Interneta piekļuves pakalpojuma tīkla pārklājuma pieejamība
	≥ 1000

	
	Interneta piekļuves pakalpojuma savienojuma pieejamība
	≥ 660

	
	Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitāte
	≥ 330

	
	Videostraumējuma kvalitāte
	≥ 660

	
	Interneta ziņojumapmaiņas kvalitāte
	≥ 660

	
	Tīmekļvietnes satura pārlūkošanas kvalitāte
	≥ 1500

	
	…
	…

	Kopējais mērījumu skaits pēc elektronisko sakaru pakalpojuma veida:
	Elektronisko sakaru pakalpojuma veids
	Mērījumu skaits

	
	Balss sakaru pakalpojuma kvalitāte mobilā un / vai fiksētā elektronisko sakaru tīklā
	≥ X

	
	Interneta piekļuves pakalpojuma tīkla pārklājuma pieejamība
	≥ X

	
	Interneta piekļuves pakalpojuma savienojuma pieejamība
	≥ X

	
	Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitāte
	≥ X

	
	Videostraumējuma kvalitāte
	≥ X

	
	Interneta ziņojumapmaiņas kvalitāte
	≥ X

	
	Tīmekļvietnes satura pārlūkošanas kvalitāte
	≥ X

	
	…
	…

	
	* Mērījumu skaits katrā teritoriālā vienībā atbilstoši mērījumu skaita proporcionālajam sadalījumam pēc teritoriālā sadalījuma.

	Kopējā mērījumu apjoma proporcionālais sadalījums:
	1. Apdzīvotas vietas: ≥ skaits / X%
2. Autoceļi: ≥ skaits / X%
3. Cita veida sabiedriskas vietas: ≥ skaits / X%
4.…

	Elektronisko sakaru pakalpojuma veida svara koeficients atbilstoši NPS mērījumu algoritmam:
	1. Balss sakaru pakalpojums – koeficients / X% no kopējā mērījumu skaita;
2. Interneta piekļuves pakalpojums – koeficients / X% no kopējā mērījumu skaita.

	Teritoriālā sadalījuma svara koeficients atbilstoši NPS mērījumu algoritmam:
	1. Apdzīvotas vietas – koeficients / X% no kopējā mērījumu skaita;
2. Autoceļi – koeficients / X% no kopējā mērījumu skaita;
3. Cita veida sabiedriskas vietas – koeficients / X% no kopējā mērījumu skaita.

	Mērījumu skaita proporcionālais sadalījums pēc teritoriālā sadalījuma:
	1. Izlases balss sakaru pakalpojuma un / vai interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumi fiksētā mērījumu vietā un / vai kustībā, iekštelpās vai ārtelpās [5];
2. Sērijveida balss sakaru pakalpojuma un / vai interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumi fiksētā mērījumu vietā iekštelpās [6] …

	
	Plānošanas reģions
	Novads
	Plānotais mērījumu vietu skaits

	
	Apdzīvotas vietas
	[5]
	[6]
	…

	
	
	≥ X
	≥ X
	…

	
	Kurzemes reģions
	
	Plānotais mērījumu vietu saraksts

	
	Latgales reģions
	
	

	
	Rīgas reģions
	
	

	
	Vidzemes reģions 
	
	

	
	Zemgales reģions
	
	

	
	Autoceļi
	≥ X
	≥ X
	…

	
	…
	
	…

	
	Cita veida sabiedriskas vietas
	≥ X
	≥ X
	…

	
	…
	
	…

	Balss sakaru pakalpojuma references mērījumu punkts
	Atrašanās vieta: Rīga, Regulatora telpās.

	Interneta piekļuves pakalpojuma references mērījumu punkts
	Atrašanās vieta: Rīga, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" datu centrā;
Autonomās sistēmas numurs: AS208995;
Domēna vārds: rstest.sprk.gov.lv;
Informācija par pieslēgumu: 10 Gbit/s datu pārraides savienojums līdz vienotam valsts interneta plūsmu apmaiņas punktam (GLV-IX).

	Latentuma, trīces un pakešu zuduma koeficienta mērījumiem izmantotie mērījumu šabloni:
	1. Šablons Nr. 1.
2. …

	Videostraumējuma pakalpojuma kvalitātes mērījumiem izmantotie videostraumējumu resursi:
	1. Norāde uz videostraumējuma resursu
2. Norāde uz videostraumējuma resursu
3. …
** Mērījumu plānā norādīto videostraumējuma resursu nepieejamības gadījumā tos var nomainīt pret līdzvērtīgiem.

	Tīmekļa satura pārlūkošanas kvalitātes mērījumiem izmantotās tīmekļvietnes: 
	1. Maza izmēra tīmekļvietnes:
1.1. Norāde uz maza izmēra tīmekļvietni
1.2. …
2. Vidēja izmēra tīmekļvietnes:
2.1. Norāde uz vizēja izmēra tīmekļvietni
2.2. …
3. Liela izmēra tīmekļvietnes:
3.1. Norāde uz liela izmēra tīmekļvietni
3.2. …
*** Mērījumu plānā norādīto tīmekļvietņu nepieejamības gadījumā tās var nomainīt pret līdzvērtīgām.

	Interneta ziņojumapmaiņas kvalitātes mērījumiem izmantotās lietotnes:
	1. Lietotne Nr. 1.
2. …

	Mērījumu rezultātu novērtēšanas metode:
	Nosaukums un versija



