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2. pielikums 
Ministru kabineta 
2026. gada 7. jūlija
noteikumiem Nr. 397

Ārpus ostas teritorijas esošo navigācijas tehnisko līdzekļu (bez navigācijas uguns) grafiskie attēli

1. Ladiņu zīmes (būves kadastra apzīmējums 80330040510003) aizsargjosla ir šāda:

[image: Attēls, kurā ir diagramma, teksts, karte

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]



Ladiņu zīmes redzamības aizsargjosla 

	Nr.
p. k.
	B (WGS84)
	L (WGS84)

	1.
	57°11,654′N
	024°21,129′E

	2.
	57°09,338′N
	024°15,460′E

	3.
	57°04,083′N
	024°02,648′E

	
	Redzamības sektora loks ar rādiusu 13 jūras jūdzes, centrs navigācijas tehniskā līdzekļa atrašanās vietā

	4.
	57°24,107′N
	024°23,928′E

	5.
	57°11,665′N
	024°21,142′E

	6.
	Riņķa līnija ar rādiusu 13,8 m, centrs navigācijas tehniskā līdzekļa atrašanās vietā 
57°11,660′N 024°21,139′E



2. Lāču zīmes (būves kadastra apzīmējums 66600070020007) aizsargjosla ir šāda:
[image: Attēls, kurā ir teksts

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]

Lāču zīmes redzamības aizsargjosla 

	Nr.
p. k.
	B (WGS84)
	L (WGS84)

	1.
	57°26,582′N
	024°23,291′E

	2.
	57°12,666′N
	024°21,702′E

	
	Redzamības sektora loks ar rādiusu 12 jūras jūdzes, centrs navigācijas tehniskā līdzekļa atrašanās vietā

	3.
	57°40,401′N
	024°19,575′E

	4.
	57°26,596′N
	024°23,289′E

	5.
	Riņķa līnija ar rādiusu 13,8 m, centrs navigācijas tehniskā līdzekļa atrašanās vietā 
57°26,589′N 024°23,290′E


 
3. Saunagciema zīmes (būves kadastra apzīmējums 88620060027001) aizsargjosla ir šāda:


[image: Attēls, kurā ir teksts, diagramma, ekrānuzņēmums, dizains

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]


Saunagciema zīmes redzamības aizsargjosla 

	Nr.
p. k.
	B (WGS84)
	L (WGS84)

	1.
	57°43,662′N
	022°27,053′E

	2.
	57°39,436′N
	022°11,609′E

	
	Redzamības sektora loks ar rādiusu 9 jūras jūdzes, centrs navigācijas tehniskā līdzekļa atrašanās vietā, līdz Latvijas Republikas–Igaunijas Republikas jūras ūdeņu robežlīnijas 3. punktam

	3.
	57°47,597′N
	022°11,162′E

	
	Pa Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas jūras ūdeņu robežlīniju līdz 4. punktam

	4.
	57°53,030′N
	022°27,019′E

	
	Redzamības sektora loks ar rādiusu 9 jūras jūdzes, centrs navigācijas tehniskā līdzekļa atrašanās vietā, līdz 5. punktam

	5.
	57°47,897′N
	022°42,515′E

	6.
	57°43,668′N
	022°27,076′E

	7.
	Riņķa līnija ar rādiusu 12,6 m, centrs navigācijas tehniskā līdzekļa atrašanās vietā 
57°43,665′N 022°27,065′E 
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